Załącznik Nr 2 do umowy
WYMAGANIA W ZAKRESIE INTEGRACJI
systemu teleradiologicznego Przyjmującego zamówienie z systemem RIS/PACS Udzielającego zamówienia
1. Przedmiot załącznika
Niniejszy załącznik określa wymagania w zakresie integracji systemu teleradiologicznego Przyjmującego zamówienie z systemem RIS/PACS eksploatowanym przez Udzielającego zamówienia, w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy, to jest przekazywania badań mammografii do opisu oraz odsyłania opisów tych badań.
Przedmiotem umowy nie jest dostawa, wdrożenie ani rozbudowa systemu RIS lub PACS po stronie Udzielającego zamówienia. Przyjmujący zamówienie realizuje świadczenia przy użyciu własnego systemu teleradiologicznego, zlokalizowanego w jego siedzibie lub w wykorzystywanym przez niego środowisku przetwarzania.
2. Środowisko Udzielającego zamówienia
1. Udzielający zamówienia eksploatuje system RIS/PACS Infinitt, zintegrowany ze szpitalnym systemem informatycznym (HIS).
1. Komunikacja odbywa się w standardach HL7 oraz DICOM.
1. Przyjmujący  zamówienia odpowiada za prowadzenie i indeksowanie elektronicznej dokumentacji medycznej na platformie P1.
1. Udzielający zamówienia udostępni Przyjmującemu zamówienie dokumentację interfejsów komunikacyjnych oraz dane niezbędne do konfiguracji połączenia, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.
3. Zakres integracji po stronie Przyjmującego zamówienie
Przyjmujący zamówienie zapewni działanie interfejsu komunikacyjnego umożliwiającego:
3.1. Odbiór zleceń opisu
1. przyjmowanie zleceń opisu badania w formie komunikatu HL7 wraz z obrazami w formacie DICOM;
1. odbiór wraz ze zleceniem następujących danych: dane pacjenta, dane jednostki zlecającej badanie, dane lekarza zlecającego badanie, kody zlecającego badanie, informacja o wykonanej procedurze oraz priorytet opisu badania;
1. odbiór pełnej treści oryginalnego skierowania na badanie;
1. obsługę obrazów skompresowanych bezstratnym algorytmem kompresji JPEG 2000.
3.2. Przekazywanie opisów badań
1. odesłanie treści opisu do systemu RIS/PACS Udzielającego zamówienia w formie umożliwiającej jej prezentację w tym systemie;
1. odesłanie dokumentu opisu w postaci pliku XML w standardzie HL7 CDA, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lekarza opisującego, w zakresie i formacie umożliwiającym Udzielającemu zamówienia indeksowanie dokumentu na platformie P1 zgodnie z wytycznymi dotyczącymi elektronicznej dokumentacji medycznej;
1. powiązanie odesłanego opisu ze zleceniem, w odpowiedzi na które został sporządzony, w sposób jednoznaczny i automatyczny.
3.3. Niezawodność i spójność transmisji
1. potwierdzanie odbioru zlecenia oraz przyjęcia opisu przez system odbierający;
1. zapewnienie spójności i kompletności przekazywanych danych;
1. automatyczne ponowienie transmisji w przypadku wystąpienia błędu, bez utraty danych;
1. udostępnienie Udzielającemu zamówienia informacji o statusie przekazanych badań oraz o datach: otrzymania badania, wykonania badania i sporządzenia opisu.
4. Łącze teleinformatyczne i bezpieczeństwo transmisji
1. Przyjmujący zamówienie urządzi i będzie utrzymywał na własny koszt łącze teleinformatyczne o parametrach zapewniających dotrzymanie terminów opisu określonych w umowie.
1. Transmisja danych będzie zabezpieczona przed nieuprawnionym dostępem, modyfikacją i wykorzystaniem, z zastosowaniem szyfrowania oraz uwierzytelniania stron połączenia.
1. Dostęp do danych będzie ograniczony do osób wskazanych przez Przyjmującego zamówienie jako realizujące przedmiot umowy.
1. Przyjmujący zamówienie zapewni rejestrowanie zdarzeń dotyczących dostępu do danych oraz ich przekazywania, na zasadach wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych i o dokumentacji medycznej.
5. Podział obowiązków
	Zadanie
	Udzielający zamówienia
	Przyjmujący zamówienie

	Udostępnienie dokumentacji interfejsów HL7 i DICOM
	X
	

	Konfiguracja i ewentualna rozbudowa interfejsów po stronie RIS/PACS Infinitt
	
	X

	Konfiguracja interfejsów po stronie platformy teleradiologicznej
	
	X

	Łącze teleinformatyczne i jego zabezpieczenie
	
	X

	Udostępnienie środowiska testowego i danych testowych
	X
	

	Przeprowadzenie testów integracyjnych
	
	X

	Indeksowanie dokumentacji na platformie P1
	X
	

	Odbiór integracji i podpisanie protokołu
	X
	X



6. Uruchomienie i odbiór integracji
1. Uruchomienie integracji nastąpi przed rozpoczęciem udzielania świadczeń będących przedmiotem umowy.
1. Strony przeprowadzą testy integracyjne obejmujące co najmniej: przekazanie zlecenia wraz z obrazami, odesłanie opisu w postaci prezentowanej w systemie RIS/PACS, odesłanie dokumentu HL7 CDA opatrzonego podpisem kwalifikowanym oraz obsługę błędu transmisji.
1. Pozytywny wynik testów zostanie potwierdzony protokołem podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Stron.
1. Instalacja jakichkolwiek komponentów oprogramowania lub urządzeń w infrastrukturze Udzielającego zamówienia wymaga jego uprzedniej zgody wyrażonej na piśmie i podlega uzgodnieniu w zakresie warunków technicznych i organizacyjnych.
7. Utrzymanie integracji w okresie obowiązywania umowy
1. Przyjmujący zamówienie zapewni ciągłość działania integracji przez cały okres obowiązywania umowy.
1. O planowanych pracach mogących wpłynąć na dostępność integracji Strony informują się wzajemnie z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych.
1. W przypadku awarii uniemożliwiającej przekazywanie badań lub odsyłanie opisów Przyjmujący zamówienie niezwłocznie zawiadomi Udzielającego zamówienia oraz wskaże sposób i przewidywany termin przywrócenia działania, a w razie potrzeby uzgodni tryb zastępczy przekazywania opisów.
1. Zmiany po stronie Udzielającego zamówienia dotyczące wersji lub konfiguracji systemu RIS/PACS, wymagające dostosowania integracji, będą przekazywane Przyjmującemu zamówienie z wyprzedzeniem umożliwiającym wykonanie prac dostosowawczych.
8. Koszty
1. Integrację wykonuje Przyjmujący zamówienie własnym staraniem i na własny koszt, bez prawa żądania zwrotu poniesionych nakładów, również w dacie rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.
1. Koszty prac po stronie producenta lub podmiotu serwisującego system RIS/PACS Udzielającego zamówienia, niezbędnych do wykonania integracji, ponosi Przyjmujący zamówienie.
1. Po zakończeniu obowiązywania umowy Przyjmujący zamówienie zapewni możliwość odesłania opisów badań przekazanych do opisu przed jej zakończeniem oraz usunie konfigurację połączenia na żądanie Udzielającego zamówienia.
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